Задание для студентов группы 11 
Задания по расчету IP адресов и масок подсетей
Задание №1. Найти 2-ю и 4-ю подсети в классовой сети 175.100.0.0 при использовании маски 255.255.224.0 (префикс 19).
Ответ:
Задание №2. К какой подсети относится адрес 172.17.90.63/21?
Ответ:
Задание №3. Определить адрес 6-й подсети в 67.90.0.0/27

Задание №4. Для адреса 198.146.70.176/19 найти следующее:
· Сетевой адрес
· Широковещательный адрес
· Маску подсети
Задание №5. Для адреса 52.92.25.205/19 найти следующее:
· Сетевой адрес
· Широковещательный адрес
· Маску подсети
Задание №6. Найти общий суммаризированный адрес для адресов 17.89.133.56/17, 17.89.142.90/18, 17.89.252.2/17, 17.89.166.18/17.

Задание №7. Найти общий суммаризированный адрес для адресов 187.63.224.12/21, 187.63.1.85/21, 187.63.131.100/22, 187.63.148.71/20.

Задание №8. Даны адреса 23.149.22.3/28 и 23.149.55.1/26 с масками 255.255.255.240 и 255.255.255.192 соственно. Вашей задачей является определить последние подсети при использовании указанных масок. Также определите следующие параметры этих найденных подсетей:
· Сетевой адрес
· Широковещательный адрес
· Маску подсети
· Количество хостов в каждой подсети
Задание №9. Для адреса 60.190.185.79 с маской 255.255.248.0 определить максимальное количество возможных хостов.

Задание №10. Администратору поручено выбрать сеть, которая бы удовлетворяла следующим требованиям:
· Количество подсетей - не менее 27
· Количество хостов в каждой подсети - не менее 200
Какую маску выберет администратор?
Задание №11. Какие из ниже перечисленных IP адресов принадлежат к хостам сети 10.1.160.0/20?
· 10.1.168.0
· 10.1.176.1
· 10.1.174.255
· 10.1.160.255
· 10.1.160.0
· 10.1.175.255
Задание №12. К какой сети принадлежит  IP адрес 192.168.23.61/28?

Задание №13. Определить последний адрес хоста в сети с маской 255.255.255.224:
· 192.168.2.63
· 192.168.2.62
· 192.168.2.61
· 192.168.2.60
· 192.168.2.32
Задание №14. Адреса 34.23.89.190 и 34.23.101.190 принадлежат одной подсети. Определить минимально возможную подсеть для данных адресов, а также их маску.












Лабораторная работа по CCNA №1. Настройка статической маршрутизации
Цель работы: Научиться конфигурировать статическую маршрутизацию, понять назначение административного расстояния (дистанции).
 
[image: Схема сети со статической маршрутизацией]
 
Задание. Для вышеуказанной сети выполнить следующее:
a. Настрой адресацию согласно схеме
b. Настрой статический кратчайший путь между всеми компьютерами
c. Убедись, что все устройства друг другу доступны. Проверь таблицу маршрутизации.
d. Поочередно отключай интерфейсы на всех роутерах. Как изменится таблица маршрутизации?
e. Настрой резервный статический маршрут в случае отказа первого. Резервный путь должен быть добавлен в таблицу маршрутизации сразу после отказа основного.
f. Включи все интерфейсы и проверь резервный маршрут, повторив действия пункта d.
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