Информационные технологии, которые используются в профессиональной деятельности обогатителей полезных ископаемых:

· MES-системы (Manufacturing Execution Systems). Позволяют организовать эффективное управление производственными процессами, обеспечивают прозрачность, контроль и анализ на всех этапах обогащения. Среди наиболее востребованных функций — мониторинг производственного процесса в режиме реального времени, управление ресурсами, контроль отклонений и документооборот. 
· Автоматизированные системы высокоточного экспресс-анализа. Позволяют оперативно контролировать состав руды и продуктов обогащения без необходимости длительных лабораторных процедур. Это существенно ускоряет принятие решений и снижает технологические риски.  
· Компьютерное зрение. Позволяет анализировать визуальные параметры сырья и продуктов переработки, такие как цвет, форма, размер частиц и распределение компонентов. Система фиксирует изображения потока материала, анализирует их в реальном времени и принимает решения о его дальнейшей переработке или сортировке.  
· Искусственный интеллект. Используется для автоматической сортировки руды по различным признакам. Такие системы обучаются на основе больших массивов данных и способны с высокой точностью отличать продуктивные фрагменты от пустой породы.  
· 3D-моделирование. Применяется при планировании горных работ. Например, специализированное программное обеспечение позволяет проектировать и оптимизировать горные работы на основе 3D-моделей и алгоритмов математического моделирования.  
· Система диспетчеризации подземных горных работ. Позволяет быстро перенаправлять технику на другие работы. По датчикам, системам позиционирования и камерам система отслеживает местоположение всех рабочих и единиц техники в «подземном городе» — в некоторых точках с точностью до метра. 

3D-моделирование помогает в планировании горных работ несколькими способами:
· Наглядное отображение технологических этапов. Можно смоделировать подготовительные, вскрышные работы, очистную выемку, проходку и крепление, очистку, транспортировку, подъём сырья и породы, вентиляцию и откачку подземных вод.
· Точный подсчёт объёмов. 3D-модели позволяют более точно считать объём полезного ископаемого и вскрыши.
· Оценка влияния на экологию. Трёхмерное изображение шахты помогает определить уровень её влияния на экологию региона, отображает динамику процессов и явлений, которые возникнут в окружающей среде после начала эксплуатации горного предприятия.
· Определение запасов сырья. 3D-моделирование позволяет разделить запасы на категории: досконально определённые, резервы с основными характеристиками залеганий и другие.
· Мониторинг состояния участков. 3D-модель можно использовать как средство наглядного мониторинга за состоянием отдельных участков выработок для своевременного принятия решений.
· Предупреждение ошибок и аварийных ситуаций. Возможность увидеть «вживую» весь будущий процесс позволяет избежать ошибок в эксплуатации и предупредить аварийные ситуации ещё на стадии проектирования предприятия.
Некоторые программы, которые используются для 3D-моделирования в горном деле:
· Mineframe. Система автоматизированного планирования, проектирования и сопровождения горных работ. Содержит набор инструментов для работы с трёхмерными моделями объектов горной технологии.  
· GeoTech-3D. Многофункциональный 3D-редактор для создания и визуализации моделей объектов горной технологии. 
· GeoDesign. Графический редактор для создания моделей типовых конструктивных элементов и узлов системы разработки.  
· GeoUsers. Программа управления режимом доступа пользователей к удалённым базам данных, ведения журнала изменения объектов, архивации и восстановления БД.  
· GEOS 3D. Плагин для геологического и проектного 3D-моделирования, который упрощает рабочие процессы, снижает риски и помогает принимать обоснованные решения. 
· Surpac. Подходит для горной промышленности, позволяет проводить объёмное моделирование рудных тел и карьеров. 
· Minescape. Подходит для открытых и подземных горных работ. 

